TOP-PLUSZ-1-2.1-21-BO1-2022-00061 „Belterületi csapadékvíz elvezetése”
Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00061
Kedvezményezett: Mezőzombor Község Önkormányzata
A projekt kezdő időpontja: 2022.10.01.
A projekt záró időpontja: 2024.09.30.
Projekt záró elszámolás benyújtásának határideje: 2024.11.29.

A részletes szakmai dokumentációt mellékletben csatoltuk. A fejlesztéssel érintett területen a jelenlegi árkok állapota nem megfelelő. Többségük erősen feliszaposodott állapotban van. Intenzívebb csapadékhullás esetén, ezeken a részeken elöntések okoznak károkat. A kapubejárók átereszei vegyes szelvénnyel épültek, folyamatos vízelvezetésre alkalmatlanok.

A fejlesztéssel érintett terület: 284 hrsz. (Dobó I. és Árpád utcák), illetve a 078 hrsz. , A csatorna tervezésnél arra törekedtünk, hogy a kiviteli munkákat leegyszerűsítjük, ezért előregyártott akna, árok és csatornaburkoló elemeket terveztünk beépíteni. A zártszelvényű csatornázási aknaelemeknél, valamint a csatornaburkoló elemeknél a KV Beton Kft. termékeit alkalmaztuk. Az előregyártott mederburkoló elem alkalmazása hidraulikailag kedvező, jó vízszállító képességet biztosít. Ezen túlmenően az előregyártott elemek felhasználásával épített árokburkolatok fenntartása egyszerű, növényzet nem telepszik meg benne, a leülepedett iszap pedig az árokfenékről könnyen kilapátolható. A kocsi behajtóknál és a közlekedési utak keresztezésénél körszelvényű tokos vagy talpas betoncsöveket terveztünk beépíteni.
A tervezett csapadékvíz elvezető létesítmények teljes hossza: 1568 m,
+ táblázat (mostani honlapon fent van)
+ támogatói tábla (mostani honlapon fent van)

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00031 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 
A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2022.10.01. 
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2024.09.30.
A záró kifizetési kérelem benyújtásának határideje: 2024.11.29.
A projektre megítélt támogatás összege: 170.429.600 Ft

A pályázat az önkormányzati tulajdonban lévő úgynevezett „régi” iskolaépületre vonatkozik. A régi iskolaépület jelenleg kettős funkciót lát el, az egyik felében az önkormányzati konyha működik, a másik fele a tankerület kezelésében áll. Az épület fűtött alapterülete 645 m2, az épület falai kisméretű téglából készültek, falvastagsága 38 cm mészvakolattal. A felújítás kapcsán a külső falak 15 cm Austroterm hőszigetelést kapnak Dryvit vakolattal. A nyílászárók elavult fa szerkezetűek, a jelenlegi hőtechnikai szabványoknak nem felelnek meg. A felújítás során műanyag tokozással rendelkező, három rétegű üveggel ellátott nyílászárók kerülnek a régi szerkezetek helyére. A szigeteletlen födém (padlástér) szigetelési problémáját 20 cm Rockwool réteg leterítésével lehet megoldani. Az elavult fűtési rendszer korszerűsítése során 2 db VIESSMANN Vitodens Touch 35 kazán beépítésére kerül sor a kazánok indirekt forróvíztárolóval rendelkeznek, melyet a konyha jelentős melegvíz igénye indokol. Az épület energiamérlegét egy 10 Kw teljesítményű napelem felszerelésével javítjuk. A tetőszerkezet a napelemek felszerelésére statikai szempontból alkalmas. A beruházás során projektarányos akadálymentesítés is megvalósul.
+ támogatói tábla (mostani honlapon fent van)
  
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00188 „Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése Mezőzomboron és Tarcalon”
A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2023.05.01. 
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2026.04.30.
A záró kifizetési kérelem benyújtásának határideje: 2026.06.29.
A projektre megítélt támogatás összege: 150.014.000 Ft
A pályázat konzorciumban került benyújtásra Tarcal Községgel.
A fejlesztések Mezőzomboron három helyszínen valósulnak meg. A Béke-kert a település szívében található közösségi tér. A kor igényeinek megfelelő fejlesztésekkel a parkot rekreációs zöldfelületté kívánjuk alakítani, ezáltal az emberek mentális egészségmegőrzését támogatni. 
A településen átmenő forgalmat biztosító Dobó és Árpád utak teljes szakaszán zöldfelület-fejlesztést tervezünk. Az egységes zöldfelületi utcakép kialakítása érdekében mintegy 1500 m hosszan az úttest mindkét oldalán közel 600 db fát ültetünk, illetve díszcserjéket, talajtakaróként füvesítünk. A zöldfelület növelésével, az élővilág bővítése mellett az egységesen kialakítandó, lélekápoló látvány a településen élőkés áthaladók mentális táplálékául szolgálna. A közúti útszakaszon megvalósuló zöldfelület a zajhatás csökkentését, a káros anyag kibocsátás ellensúlyozását is biztosítja, az érintett útszakaszon élők rekreációjának és egészségvédelmének folytonos biztosítása.
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